**Technické podmínky**

**pro veřejnou zakázku s názvem:**

**Traktor s příslušenstvím pro letní a zimní údržbu obce**

Zadavatel určuje uchazečům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného zboží, tj. **minimální** technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne zboží, které nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Uchazeč v tabulkách níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a hodnotící komise zjistí, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku. V souladu se zadávací dokumentací uchazeč uvede obchodní název nabízeného plnění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Traktor pro letní a zimní údržbu obce** | | |
| **Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:** |  | |
| **Zadání** | **Splňuje** | **Uchazeč nabízí jiné řešení** |
| Min. výkon motoru 18 kW (24 HP) | ANO  / NE |  |
| Diesel 3-válcový | ANO  / NE |  |
| Pohon 2x4 a 4x4 | ANO  / NE |  |
| Hydrostatická převodovka  min. 3 stupňová | ANO  / NE |  |
| Tempomat | ANO  / NE |  |
| Klimatizovaná kabina, rádio | ANO  / NE |  |
| Zdvih zadních hydraulických ramen traktoru min. 950 kg | ANO  / NE |  |
| Zadní vývodová hřídel 540 ot./min | ANO  / NE |  |
| Minimálně tři hydraulické okruhy umístěné před kabinou traktoru pro možnost připojení dalšího příslušenství | ANO  / NE |  |
| Minimálně dva zadní hydraulické okruhy samostatně ovladatelné z kabiny řidiče | ANO  / NE |  |
| Brzdy kotoučové, uzávěrka diferenciálu, řízení hydraulické | ANO  / NE |  |
| Pneu komunální provedení | ANO  / NE |  |
| Maximální šíře stroje 1250 mm bez zpětných zrcátek | ANO  / NE |  |
| Rychloupínací systém zadních ramen pro další příslušenství | ANO  / NE |  |
| Závěs spodní stavitelný, závěs stavitelný K50, závěs  s hubicí | ANO  / NE |  |
| Maják | ANO  / NE |  |
| Pracovní osvětlení | ANO  / NE |  |
| Čelní nakladač o min. zdvihu 1 900 mm | ANO  / NE |  |
| Min. výklopná výška se lžící 1 400 mm | ANO  / NE |  |
| Zdvihový výkon nakladače min. 400 kg | ANO  / NE |  |
| Lžíce lehká o záběru min. 1,25 m | ANO  / NE |  |
| Povolená hmotnost v TP přípojného bržděného vozidla min. 3 000 kg | ANO  / NE |  |
| Záruční doba min. 60 měsíců | ANO  / NE |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena traktoru s příslušenstvím celkem bez DPH** |  |
| **Cena traktoru s příslušenstvím celkem vč. DPH** |  |

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

Vaši nabídku očekáváme na adrese:

Obec Libřice 62

503 44 Libřice

V ………………………….. dne ……………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele